**237 Kanalisationen und Entwässerungen**

**500 Rinnen und Kanäle**

**510 Rinnen und Schalen**

**.800 Produktenachweis**

**.810 Rinnen und Schalen**

.31 BG FILCOTEN®

Hochleistungsbeton FILCOTEN HPC (High Performance Concrete)

BG-Graspointner AG, 3250 Lyss

Tel.: 032 387 37 70  
 office.ch@bg-graspointner.com

**511 Rinnen und Abdeckungen zu Rinnen**

**Sowie Mehrleistungen und Schnitte.**

**Inkl. Materiallieferungen**

**.100 Rinnen und Abdeckungen verlegen,**

**horizontal und im Gefälle**

**.110 Rinnen ohne rinneneigenes Gefälle**

.111 01 Rinne ohne Gefälle m

02 Hochleistungsbeton

03 BG FILCOTEN® light

04 A15-C250 nach EN1433

05 Rinnenbreite NW 150

06 Zarge Beton

Bauhöhe 150 mm / Nr. 0

Rinnenlänge 1000 mm

ohne / mit Ablaufbohrung

Art. Nr. ohne 10315000 / mit 10315070

.112 01 Rinne ohne Gefälle m

02 Hochleistungsbeton

03 BG FILCOTEN® light

04 A15-C250 nach EN1433

05 Rinnenbreite NW 150

06 Zarge Beton

Bauhöhe 150 mm / Nr. 0

Rinnenlänge 500 mm

ohne Ablaufbohrung

Art. Nr. 10315050

.113 01 Rinne ohne Gefälle m

02 Hochleistungsbeton

03 BG FILCOTEN® light

04 A15- C250 nach EN1433

05 Rinnenbreite NW 150

06 Zarge Beton

Bauhöhe 200 mm / Nr. 10-0

Rinnenlänge 1000 mm

ohne / mit Ablaufbohrung

Art. Nr. 10315062 / mit 10315072

.114 01 Rinne ohne Gefälle m

02 Hochleistungsbeton

03 BG FILCOTEN® light

04 A15- C250 nach EN1433

05 Rinnenbreite NW 150

06 Zarge Beton

Bauhöhe 200 mm / Nr. 10-0

Rinnenlänge 500 mm

ohne Ablaufbohrung

Art. Nr. 10315052

**511.120 Rinnen mit rinneneigenem Gefälle**

.121 01 Rinne mit Gefälle m

02 Hochleistungsbeton

03 BG FILCOTEN® light

04 A15- C250 nach EN1433

05 Rinnenbreite NW 100

06 Rinnengefälle 0.5 %

Zarge Beton

Bauhöhe 120 - 165 mm / Nr. 1-10

Rinnenlänge 1000 mm

Art. Nr. 10311001-010

**511.200 Abdeckungen zu Rinnen versetzen**

**.210 Stegroste**

.211 01 light Stegroste, Stahl verzinkt m

02 Klasse A15

03 BG-FILCOTEN® light

04 zu Pos.

05 Rostbreite 178 mm

06 Schlitzweite mm 8/130 mm

Baulänge 1000 mm / 500 mm

Bauhöhe 3 mm

Art. Nr. 17015200 / 17015201

**511.220 Gitterroste**

.221 01 light Klemmgitterroste, Stahl verzinkt m

02 PKW-befahrbar

03 BG-FILCOTEN® light

04 zu Pos.

05 Rostbreite 178 mm

06 Maschenweite mm 30/10 mm

Baulänge 1000 mm / 500 mm

Bauhöhe 3 mm

Art. Nr. 17015210 / 17015211

**511.230 Gussroste**

.231 01 light Guss-Maschenrost m

02 Klasse C250

03 BG-FILCOTEN® tec

04 zu Pos.

05 Rostbreite 178 mm

06 Maschenweite 15/28 mm

Baulänge 500 mm

Bauhöhe 7 mm

Art. Nr. 17015100

**511.260 Schlitzaufsätze Stahl verzinkt**

.261 01 Schlitzaufsatz asymmetrisch, Stahl verzinkt m

02 Klasse C250

03 BG-FILCOTEN®

04 zu Pos.

05 Breite 173 mm

06 Schlitzweite 12.5 mm

Bauhöhe 143 mm

Schlitzhöhe 110 mm

Baulänge 1000 mm / 500 mm

Art. Nr. 17115243 / 17115244

.262 01 Revisionsschacht asymmetrisch, Stahl verzinkt St.

02 Klasse C250

03 BG-FILCOTEN®

04 zu Pos.

05 Breite 173 mm

06 Schlitzweite 12.5 mm

Bauhöhe 143 mm

Schlitzhöhe 110 mm

Baulänge 500 mm

Art. Nr. 17115281

.263 01 Schlitzaufsatz 2S asymmetrisch, Stahl verzinkt m

02 Klasse C250

03 BG-FILCOTEN®

04 zu Pos.

05 Breite 173 mm

06 Schlitzweite 2x6 mm, Heelproof

Bauhöhe 143 mm

Schlitzhöhe 110 mm

Baulänge 1000 mm / 500 mm

Art. Nr. 17116204 / 17116205

.264 01 Revisionsschacht 2S asymmetrisch, Stahl verzinkt St.

02 Klasse C250

03 BG-FILCOTEN®

04 zu Pos.

05 Breite 173 mm

06 Schlitzweite 2x6 mm, Heelproof

Bauhöhe 143 mm

Schlitzhöhe 110 mm

Baulänge 500 mm

Art. Nr. 17116206

**511.270 Schlitzaufsätze Edelstahl V2A / 1.4301**

.271 01 Schlitzaufsatz asymmetrisch, Edelstahl V2A m

02 Klasse C250

03 BG-FILCOTEN®

04 zu Pos.

05 Breite 173 mm

06 Schlitzweite 12.5 mm

Bauhöhe 143 mm

Schlitzhöhe 110 mm

Baulänge 1000 mm / 500 mm

Art. Nr. 17115343 / 17115344

.272 01 Revisionsschacht asymmetrisch, Edelstahl V2A St.

02 Klasse C250

03 BG-FILCOTEN®

04 zu Pos.

05 Breite 173 mm

06 Schlitzweite 12.5 mm

Bauhöhe 143 mm

Schlitzhöhe 110 mm

Baulänge 500 mm

Art. Nr. 17115381

.273 01 Schlitzaufsatz 2S asymmetrisch, Edelstahl V2A m

02 Klasse C250

03 BG-FILCOTEN®

04 zu Pos.

05 Breite 173 mm

06 Schlitzweite 2x6 mm, Heelproof

Bauhöhe 143 mm

Schlitzhöhe 110 mm

Baulänge 1000 mm / 500 mm

Art. Nr. 17116304 / 17116305

.274 01 Revisionsschacht 2S asymmetrisch, Edelstahl V2A St.

02 Klasse C250

03 BG-FILCOTEN®

04 zu Pos.

05 Breite 173 mm

06 Schlitzweite 2x6 mm, Heelproof

Bauhöhe 143 mm

Schlitzhöhe 110 mm

Baulänge 500 mm

Art. Nr. 17116306

.275 01 Schlitzaufsatz 3S asymmetrisch, Edelstahl V2A m

02 Klasse C250

03 BG-FILCOTEN®

04 zu Pos.

05 Breite 173 mm

06 Schlitzweite 3x6 mm, Heelproof

Bauhöhe 133 mm

Schlitzhöhe 110 mm

Baulänge 1000 mm / 500 mm

Art. Nr. 17116307 / 17116308

.276 01 Revisionsschacht 3S asymmetrisch, Edelstahl V2A St.

02 Klasse C250

03 BG-FILCOTEN®

04 zu Pos.

05 Breite 173 mm

06 Schlitzweite 3x6 mm, Heelproof

Bauhöhe 133 mm

Schlitzhöhe 110 mm

Baulänge 500 mm

Art. Nr. 17116309

**511.290 Rosthaken**

.291 01 Abhebegriffe für Revisionsschacht-Abdeckung St.

02 Bedarf 2 St.

03 Kunststoff

04 zu Pos.

Art. Nr. 13399

**511.300 Mehrleistungen zu Rinnen und Abdeckungen**

**.310 für Rostarretierungen**

.311 01 Patentklammer für Klemmgitterrost St.

02 BG-FILCOTEN® light

03 Stahl verzinkt

04 zu Pos.

Art. Nr. 32080

.311 01 Patentklammer für Guss-Maschenrost St.

02 BG-FILCOTEN® light

03 Stahl, schwarz lackiert

04 zu Pos.

Art. Nr. 32067

.311 01 Halteklammer für Klemmgitterrost St.

02 BG-FILCOTEN® light

03 Stahl schwarz lackiert

04 zu Pos.

Art. Nr. 32068

**511.320 für Stirnwände**

.321 01 Stirn- bzw. Endplatte ohne Ablauf St.

02 BG-FILCOTEN® light

03 Stahl verzinkt

04 zu Pos.

05 Art. Nr. 19015230

.322 01 Stirn- bzw. Endplatte ohne Ablauf St.

02 BG-FILCOTEN® light

03 Edelstahl V2A / 1.4301

04 zu Pos.

05 Art. Nr. 19015330

.323 01 Stirn- bzw. Endplatte mit Ablauf DN 100 St.

02 BG-FILCOTEN® light

03 Stahl verzinkt

04 zu Pos.

05 Art. Nr. 19015232

.324 01 Stirn- bzw. Endplatte mit Ablauf DN 100 St.

02 BG-FILCOTEN® light

03 Edelstahl V2A / 1.4301

04 zu Pos.

05 Art. Nr. 19015332

**511.330 für Rohranschlüsse vertikal in Rinnenböden**

.331 01 Art St.

02 Marke, Typ

03 Material

04 zu Pos.

05 Weiteres

**511.340 für Einlaufkasten (Sinkkasten) mit Einsatz**

.341 01 Sinkkasten St.

02 BG-FILCOTEN® light

03 Hochleistungsbeton

04 zu Pos.

05 Zarge Beton

Baulänge 500 mm

Bauhöhe 650 mm

Inkl. KG Muffe DN 150

Inkl. Kunststoff-Schlammeimer

Art. Nr. 10315092

**511.350 für Geruchverschlüsse von Ausläufen**

.351 01 Geruchverschluss aus Kunststoffkanalbögen DN 150 St.

02 BG-FILCOTEN®

03 PVC

04 zu Pos.

05 Art. Nr. 30030

.352 01 Geruchverschluss zu Sinkkasten DN 150 St.

02 BG-FILCOTEN® tec

03 PVC

04 zu Pos.

05 Art. Nr. 30057

**511.360 Abdichtung von Rinnenfugen**

.361 01 Voranstrich / Primer St.

02 Sikaflex Primer 3N / 250ml/Dose

05 Art. Nr. 31302

.362 01 Dichtmasse 1K, Standard, betongrau St.

02 Sikaflex Pro 3 / 600ml/Beutel

05 Art. Nr. 31300

.363 01 Dichtmasse 1K, Spezial, betongrau St.

02 Sikaflex Tank N / 600ml/Beutel

05 Art. Nr. 31301

**511.370 Montagestützen**

.371 01 Montagestütze für Rinnen NW 150 St.

02 Höhe max. 30 cm

03 Edelstahl V2A

04 zu Pos.

05 Art. Nr. S10294

**511.380 Bauzeitabdeckungen**

.381 01 Bauzeitabdeckung für Schlitzaufsatz m

02 SW 12mm und 2x6mm, l=1000mm

03 Holz

04 zu Pos.

05 Art. Nr. 37962

**511.400 Schnitte bei Rinnen und Abdeckungen**

**.410 rechtwinklige Schnitte bei Rinnen**

.411 01 Material St.

02 zu Pos

03 Weiteres

**.420 rechtwinklige Schnitte bei Abdeckungen**

.421 01 Material St.

02 zu Pos

03 Weiteres

**.430 schiefwinklige Schnitte bei Rinnen**

.431 01 Material St.

02 zu Pos

03 Weiteres

**.440 schiefwinklige Schnitte bei Abdeckungen**

.441 01 Material St.

02 zu Pos

03 Weiteres