**237 Kanalisationen und Entwässerungen**

**500 Rinnen und Kanäle**

**510 Rinnen und Schalen**

 **.800 Produktenachweis**

 **.810 Rinnen und Schalen**

 .31 BG FILCOTEN®

 Hochleistungsbeton FILCOTEN HPC (High Performance Concrete)

 BG-Graspointner AG, 3250 Lyss

 Tel.: 032 387 37 70
 office.ch@bg-graspointner.com

**511 Rinnen und Abdeckungen zu Rinnen**

 **Sowie Mehrleistungen und Schnitte.**

 **Inkl. Materiallieferungen**

 **.100 Rinnen und Abdeckungen verlegen,**

 **horizontal und im Gefälle**

 **.110 Rinnen ohne rinneneigenes Gefälle**

 .111 01 Rinne ohne Gefälle m

 02 Hochleistungsbeton

 03 BG FILCOTEN® tec

 04 A15-C250 nach EN1433

 05 Rinnenbreite NW 150

 06 Zarge Edelstahl V2A / 1.4301, 4 mm

 Bauhöhe 190 mm / Nr. 0

 Rinnenlänge 1000 mm

 ohne / mit Ablaufbohrung

 Art. Nr. ohne 10415300 / mit 10415370

 .112 01 Rinne ohne Gefälle m

 02 Hochleistungsbeton

 03 BG FILCOTEN® tec

 04 A15-C250 nach EN1433

 05 Rinnenbreite NW 150

 06 Zarge Edelstahl V2A / 1.4301, 4 mm

 Bauhöhe 190 mm / Nr. 0

 Rinnenlänge 500 mm

 ohne Ablaufbohrung

 Art. Nr. 10415350

 .113 01 Rinne ohne Gefälle m

 02 Hochleistungsbeton

 03 BG FILCOTEN® tec

 04 A15- C250 nach EN1433

 05 Rinnenbreite NW 150

 06 Zarge Edelstahl V2A / 1.4301, 4 mm

 Bauhöhe 240 mm / Nr. 10-0

 Rinnenlänge 1000 mm

 ohne / mit Ablaufbohrung

 Art. Nr. 10415362 / mit 10415372

 .114 01 Rinne ohne Gefälle m

 02 Hochleistungsbeton

 03 BG FILCOTEN® tec

 04 A15- C250 nach EN1433

 05 Rinnenbreite NW 150

 06 Zarge Edelstahl V2A / 1.4301, 4 mm

 Bauhöhe 240 mm / Nr. 10-0

 Rinnenlänge 500 mm

 für Ablaufbohrung

 Art. Nr. 10415352

**511.200 Abdeckungen zu Rinnen versetzen**

 **.210 Stegroste**

.211 01 Lochroste, Stahl verzinkt m

 02 Klasse C250

 03 BG-FILCOTEN® pro

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 172 mm

 06 mit fiX-Verschluss

 Lochdurchmesser 6.0 mm

 Baulänge 1000 mm / 500 mm

 Bauhöhe 20 mm

 Art. Nr. 17015228 / 17015229

.212 01 Lochroste, Edelstahl V2A / 1.4301 m

 02 Klasse C250

 03 BG-FILCOTEN®

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 172 mm

 06 mit fiX-Verschluss

 Lochdurchmesser 6.0 mm

 Baulänge 1000 mm / 500 mm

 Bauhöhe 20 mm

 Art. Nr. 17015328 / 17015329

**.220 Gitterroste**

.221 01 Gitterroste, Stahl verzinkt m

 02 Klasse B125

 03 BG-FILCOTEN® tec

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 172 mm

 06 mit fiX-Verschluss

 Maschenweite mm 30/10 mm

 Baulänge 1000 mm / 500 mm

 Bauhöhe 20 mm

 Art. Nr. 17015220 / 17015221

.222 01 Gitterroste, Stahl verzinkt m

 02 Klasse C250

 03 BG-FILCOTEN® tec

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 172 mm

 06 mit fiX-Verschluss

 Maschenweite mm 30/10 mm

 Baulänge 1000 mm / 500 mm

 Bauhöhe 20 mm

 Art. Nr. 17015222 / 17015223

.223 01 Gitterroste, Edelstahl V2A / 1.4301 m

 02 Klasse C250

 03 BG-FILCOTEN® pro

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 172 mm

 06 mit fiX-Verschluss

 Maschenweite mm 30/10 mm

 Baulänge 1000 mm / 500 mm

 Bauhöhe 20 mm

 Art. Nr. 17015322 / 17015323

**511.230 Gussroste**

 .231 01 Stegrost, Gusseisen m

 02 Klasse B125

 03 BG-FILCOTEN® tec

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 172 mm

 06 mit fiX-Verschluss

 Schlitzweite 10/100 mm

 Baulänge 500 mm

 Bauhöhe 20 mm

 Art. Nr. 17015111

 .232 01 Längsstabrost, Gusseisen m

 02 Klasse C125

 03 BG-FILCOTEN® tec

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 172 mm

 06 mit fiX-Verschluss

 Maschenweite 29/13 mm

 Baulänge 500 mm

 Bauhöhe 20 mm

 Art. Nr. 17015101

 .233 01 Designrost «KIARO», Gusseisen m

 02 Klasse D400

 03 BG-FILCOTEN® pro

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 172 mm

 06 mit fiX-Verschluss

 Schlitzweite 7 mm

 Baulänge 500 mm

 Bauhöhe 20 mm

 Art. Nr. 17015183

 .234 01 Designrost «VIA», Gusseisen m

 02 Klasse D400

 03 BG-FILCOTEN® pro

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 1722 mm

 06 mit fiX-Verschluss

 Schlitzweite 7 mm

 Baulänge 500 mm

 Bauhöhe 20 mm

 Art. Nr. 17015184

 .235 01 Designrost «RIVER», Gusseisen m

 02 Klasse D400

 03 BG-FILCOTEN® pro

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 172 mm

 06 mit fiX-Verschluss

 Schlitzweite 8 mm

 Baulänge 500 mm

 Bauhöhe 20 mm

 Art. Nr. 17015185

 .236 01 Designrost «VILLE», Gusseisen m

 02 Klasse E600

 03 BG-FILCOTEN® pro

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 172 mm

 06 mit fiX-Verschluss

 Schlitzweite 7 mm

 Baulänge 500 mm

 Bauhöhe 20 mm

 Art. Nr. 17015180

**511.260 Schlitzaufsätze Stahl verzinkt**

 .261 01 Schlitzaufsatz asymmetrisch, Stahl verzinkt m

 02 Klasse C250

 03 BG-FILCOTEN®

 04 zu Pos.

 05 Breite 173 mm

 06 Schlitzweite 12.5 mm

Bauhöhe 143 mm

 Schlitzhöhe 110 mm

 Baulänge 1000 mm / 500 mm

 Art. Nr. 17115243 / 17115244

 .262 01 Revisionsschacht asymmetrisch, Stahl verzinkt St.

 02 Klasse C250

 03 BG-FILCOTEN®

 04 zu Pos.

 05 Breite 173 mm

 06 Schlitzweite 12.5 mm

Bauhöhe 143 mm

 Schlitzhöhe 110 mm

 Baulänge 500 mm

 Art. Nr. 17115281

 .263 01 Schlitzaufsatz 2S asymmetrisch, Stahl verzinkt m

 02 Klasse C250

 03 BG-FILCOTEN®

 04 zu Pos.

 05 Breite 173 mm

 06 Schlitzweite 2x6 mm, Heelproof

Bauhöhe 143 mm

 Schlitzhöhe 110 mm

 Baulänge 1000 mm / 500 mm

 Art. Nr. 17116204 / 17116205

 .264 01 Revisionsschacht 2S asymmetrisch, Stahl verzinkt St.

 02 Klasse C250

 03 BG-FILCOTEN®

 04 zu Pos.

 05 Breite 173 mm

 06 Schlitzweite 2x6 mm, Heelproof

Bauhöhe 143 mm

 Schlitzhöhe 110 mm

 Baulänge 500 mm

 Art. Nr. 17116206

**511.270 Schlitzaufsätze Edelstahl V2A / 1.4301**

 .271 01 Schlitzaufsatz asymmetrisch, Edelstahl V2A m

 02 Klasse C250

 03 BG-FILCOTEN®

 04 zu Pos.

 05 Breite 173 mm

 06 Schlitzweite 12.5 mm

Bauhöhe 143 mm

 Schlitzhöhe 110 mm

 Baulänge 1000 mm / 500 mm

 Art. Nr. 17115343 / 17115344

 .272 01 Revisionsschacht asymmetrisch, Edelstahl V2A St.

 02 Klasse C250

 03 BG-FILCOTEN®

 04 zu Pos.

 05 Breite 173 mm

 06 Schlitzweite 12.5 mm

Bauhöhe 143 mm

 Schlitzhöhe 110 mm

 Baulänge 500 mm

 Art. Nr. 17115381

 .273 01 Schlitzaufsatz 2S asymmetrisch, Edelstahl V2A m

 02 Klasse C250

 03 BG-FILCOTEN®

 04 zu Pos.

 05 Breite 173 mm

 06 Schlitzweite 2x6 mm, Heelproof

Bauhöhe 143 mm

 Schlitzhöhe 110 mm

 Baulänge 1000 mm / 500 mm

 Art. Nr. 17116304 / 17116305

 .274 01 Revisionsschacht 2S asymmetrisch, Edelstahl V2A St.

 02 Klasse C250

 03 BG-FILCOTEN®

 04 zu Pos.

 05 Breite 173 mm

 06 Schlitzweite 2x6 mm, Heelproof

Bauhöhe 143 mm

 Schlitzhöhe 110 mm

 Baulänge 500 mm

 Art. Nr. 17116306

 .275 01 Schlitzaufsatz 3S asymmetrisch, Edelstahl V2A m

 02 Klasse C250

 03 BG-FILCOTEN®

 04 zu Pos.

 05 Breite 173 mm

 06 Schlitzweite 3x6 mm, Heelproof

Bauhöhe 133 mm

 Schlitzhöhe 110 mm

 Baulänge 1000 mm / 500 mm

 Art. Nr. 17116307 / 17116308

 .276 01 Revisionsschacht 3S asymmetrisch, Edelstahl V2A St.

 02 Klasse C250

 03 BG-FILCOTEN®

 04 zu Pos.

 05 Breite 173 mm

 06 Schlitzweite 3x6 mm, Heelproof

Bauhöhe 133 mm

 Schlitzhöhe 110 mm

 Baulänge 500 mm

 Art. Nr. 17116309

**511.290 Rosthaken**

 .291 01 Abhebegriffe für Revisionsschacht-Abdeckung St.

 02 Bedarf 2 St.

 03 Kunststoff

 04 zu Pos.

 Art. Nr. 13399

**511.300 Mehrleistungen zu Rinnen und Abdeckungen**

 **.310 für Rostarretierungen**

 .311 01 Rostverankerung zur Vandalismus-

und Diebstahlsicherung St.

 02 BG-FILCOTEN® tec

 03 Edelstahl V2A

 04 zu Pos.

 05 Bedarf: 2 Stk. je Abdeckung

 Art. Nr. 32088

**511.320 für Stirnwände**

 .321 01 Stirn- bzw. Endplatte ohne Ablauf St.

 02 BG-FILCOTEN® tec

 03 Stahl verzinkt

 04 zu Pos.

 05 Art. Nr. 19015230

 .322 01 Stirn- bzw. Endplatte ohne Ablauf St.

 02 BG-FILCOTEN® tec

 03 Edelstahl V2A / 1.4301

 04 zu Pos.

 05 Art. Nr. 19015330

 .323 01 Stirn- bzw. Endplatte mit Ablauf DN 150 St.

 02 BG-FILCOTEN® tec

 03 Stahl verzinkt

 04 zu Pos.

 05 Art. Nr. 19015231

 .324 01 Stirn- bzw. Endplatte mit Ablauf DN 150 St.

 02 BG-FILCOTEN® tec

 03 Edelstahl V2A / 1.4301

 04 zu Pos.

 05 Art. Nr. 19015331

**511.330 für Rohranschlüsse vertikal in Rinnenböden**

 .331 01 Art St.

 02 Marke, Typ

 03 Material

 04 zu Pos.

 05 Weiteres

**511.340 für Einlaufkasten (Sinkkasten) mit Einsatz**

.341 01 Sinkkasten St.

 02 BG-FILCOTEN® tec

 03 Hochleistungsbeton

 04 zu Pos.

 05 Zarge Edelstahl V2A / 1.4301, 4 mm

 Baulänge 500 mm

 Bauhöhe 650 mm

 Inkl. KG Muffe DN 150

 Inkl. Kunststoff-Schlammeimer

 Art. Nr. 10415392

**511.350 für Geruchverschlüsse von Ausläufen**

 .351 01 Geruchverschluss aus Kunststoffkanalbögen DN 150 St.

 02 BG-FILCOTEN® tec

 03 PVC

 04 zu Pos.

 05 Art. Nr. 30030

 .352 01 Geruchverschluss zu Sinkkasten DN 150 St.

 02 BG-FILCOTEN® tec

 03 PVC

 04 zu Pos.

 05 Art. Nr. 30057

**511.360 Abdichtung von Rinnenfugen**

 .361 01 Voranstrich / Primer St.

 02 Sikaflex Primer 3N / 250ml/Dose

 05 Art. Nr. 31302

 .362 01 Dichtmasse 1K, Standard, betongrau St.

 02 Sikaflex Pro 3 / 600ml/Beutel

 05 Art. Nr. 31300

 .363 01 Dichtmasse 1K, Spezial, betongrau St.

 02 Sikaflex Tank N / 600ml/Beutel

 05 Art. Nr. 31301

**511.370 Montagestützen**

 .371 01 Montagestütze für Rinnen NW 150 St.

 02 Höhe max. 30 cm

 03 Stahl

 04 zu Pos.

 05 Art. Nr. S10294

**511.380 Bauzeitabdeckungen**

 .381 01 Bauzeitabdeckung für Schlitzaufsatz m

 02 SW 12mm und 2x6mm, l=1000mm

 03 Holz

 04 zu Pos.

 05 Art. Nr. 37962

**511.400 Schnitte bei Rinnen und Abdeckungen**

 **.410 rechtwinklige Schnitte bei Rinnen**

 .411 01 Material St.

 02 zu Pos

 03 Weiteres

 **.420 rechtwinklige Schnitte bei Abdeckungen**

 .421 01 Material St.

 02 zu Pos

 03 Weiteres

 **.430 schiefwinklige Schnitte bei Rinnen**

 .431 01 Material St.

 02 zu Pos

 03 Weiteres

 **.440 schiefwinklige Schnitte bei Abdeckungen**

 .441 01 Material St.

 02 zu Pos

 03 Weiteres