**237 Kanalisationen und Entwässerungen**

**500 Rinnen und Kanäle**

**510 Rinnen und Schalen**

 **.800 Produktenachweis**

 **.810 Rinnen und Schalen**

 .31 BG FILCOTEN®

 Hochleistungsbeton FILCOTEN HPC (High Performance Concrete)

 BG-Graspointner AG, 3250 Lyss

 Tel.: 032 387 37 70
 office.ch@bg-graspointner.com

**511 Rinnen und Abdeckungen zu Rinnen**

 **Sowie Mehrleistungen und Schnitte.**

 **Inkl. Materiallieferungen**

 **.100 Rinnen und Abdeckungen verlegen,**

 **horizontal und im Gefälle**

 **.110 Rinnen ohne rinneneigenes Gefälle**

 .111 01 Rinne ohne Gefälle m

 02 Hochleistungsbeton

 03 BG FILCOTEN® pro

 04 A15-E600 nach EN1433

 05 Rinnenbreite NW 200

 06 Zarge Guss 6 mm

 Bauhöhe 100 mm

 Rinnenlänge 1000 mm

 ohne / mit Ablaufbohrung

 Art. Nr. ohne 10520102 / mit 10520172

 .112 01 Rinne ohne Gefälle m

 02 Hochleistungsbeton

 03 BG FILCOTEN® pro

 04 A15-E600 nach EN1433

 05 Rinnenbreite NW 200

 06 Zarge Guss 6 mm

 Bauhöhe 120 mm

 Rinnenlänge 1000 mm

 ohne / mit Ablaufbohrung

 Art. Nr. ohne 10520100 / mit 10520170

**511.200 Abdeckungen zu Rinnen versetzen**

 **.210 Stegroste**

.211 01 Lochroste, Stahl verzinkt m

 02 Klasse C250

 03 BG-FILCOTEN® pro

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 222 mm

 06 mit fiX-Verschluss

 Lochdurchmesser 6.0 mm

 Baulänge 1000 mm / 500 mm

 Bauhöhe 20 mm

 Art. Nr. 17020228 / 17020229

.212 01 Lochroste, Edelstahl V2A / 1.4301 m

 02 Klasse C250

 03 BG-FILCOTEN® pro

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 222 mm

 06 mit fiX-Verschluss

 Lochdurchmesser 6.0 mm

 Baulänge 1000 mm / 500 mm

 Bauhöhe 20 mm

 Art. Nr. 17020328 / 17020329

**511.220 Gitterroste**

.221 01 Gitterroste, Stahl verzinkt m

 02 Klasse C250

 03 BG-FILCOTEN® pro

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 222 mm

 06 mit fiX-Verschluss

 Maschenweite mm 30/10 mm

 Baulänge 1000 mm / 500 mm

 Bauhöhe 20 mm

 Art. Nr. 17020222 / 17020223

.222 01 Gitterroste, Edelstahl V2A / 1.4301 m

 02 Klasse C250

 03 BG-FILCOTEN® pro

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 222 mm

 06 mit fiX-Verschluss

 Maschenweite mm 30/10 mm

 Baulänge 1000 mm / 500 mm

 Bauhöhe 20 mm

 Art. Nr. 17020322 / 17020323

.223 01 Gitterroste, Stahl verzinkt m

 02 Klasse D400

 03 BG-FILCOTEN® pro

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 222 mm

 06 mit fiX-Verschluss

 Maschenweite mm 25/10 mm

 Baulänge 1000 mm / 500 mm

 Bauhöhe 20 mm

 Art. Nr. 17020226 / 17020227

**511.230 Gussroste**

 .231 01 Längsstabrost, Gusseisen m

 02 Klasse C125

 03 BG-FILCOTEN® pro

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 222 mm

 06 mit fiX-Verschluss

 Maschenweite 29/13 mm

 Baulänge 500 mm

 Bauhöhe 20 mm

 Art. Nr. 17020101

 .232 01 Längsstabrost, Gusseisen m

 02 Klasse D400

 03 BG-FILCOTEN® pro

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 222 mm

 06 mit fiX-Verschluss

 Maschenweite 29/13 mm

 Baulänge 500 mm

 Bauhöhe 20 mm

 Art. Nr. 17020104

 .234 01 Stegrost, Gusseisen m

 02 Klasse E600

 03 BG-FILCOTEN® pro

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 222 mm

 06 mit fiX-Verschluss

 Maschenweite 14/200 mm

 Baulänge 500 mm

 Bauhöhe 20 mm

 Art. Nr. 17020105

 .235 01 Designrost «KIARO», Gusseisen m

 02 Klasse D400

 03 BG-FILCOTEN® pro

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 222 mm

 06 mit fiX-Verschluss

 Schlitzweite 7 mm

 Baulänge 500 mm

 Bauhöhe 20 mm

 Art. Nr. 17020183

 .236 01 Designrost «VIA», Gusseisen m

 02 Klasse D400

 03 BG-FILCOTEN® pro

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 222 mm

 06 mit fiX-Verschluss

 Schlitzweite 7 mm

 Baulänge 500 mm

 Bauhöhe 20 mm

 Art. Nr. 17020184

 .237 01 Designrost «VILLE», Gusseisen m

 02 Klasse E600

 03 BG-FILCOTEN® pro

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 222 mm

 06 mit fiX-Verschluss

 Schlitzweite 7 mm

 Baulänge 500 mm

 Bauhöhe 20 mm

 Art. Nr. 17020180

 .238 01 Längsstabrost, Gusseisen m

 02 Klasse E600

 03 BG-FILCOTEN® pro

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 222 mm

 06 4-fach verschraubbar (nur mit Gusszarge)

 Maschenweite 22/13 mm

 Baulänge 500 mm

 Bauhöhe 20 mm

 Art. Nr. 17020103

 .239 01 Stegrost, Gusseisen m

 02 Klasse D400

 03 BG-FILCOTEN® pro

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 222 mm

 06 4-fach verschraubbar (nur mit Gusszarge)

 Schlitzweite 14/150 mm

 Baulänge 500 mm

 Bauhöhe 20 mm

 Art. Nr. 17020108

**511.300 Mehrleistungen zu Rinnen und Abdeckungen**

 **.310 für Rostarretierungen**

 .311 01 2-Phasen-Aufsatzelement für pro G St.

 02 BG-FILCOTEN® pro

 03 Gusseisen

 04 zu Pos.

 05 Rinne wird um 30 mm erhöht, l=500mm

 Art. Nr. 60203

 .312 01 Rostverankerung zur Vandalismus-

und Diebstahlsicherung St.

 02 BG-FILCOTEN® pro

 03 Edelstahl V2A

 04 zu Pos.

 05 Bedarf: 2 Stk. je Abdeckung

 Art. Nr. 32089

 .313 01 Verschraubungsmaterial für Längsstabrost St.

 02 BG-FILCOTEN® pro

 03 Stahl, verzinkt

 04 zu Pos.

 05 Bedarf: 4 Stk. je Abdeckung

 Art. Nr. 32103

 .314 01 Verschraubungsmaterial für Längsstabrost St.

 02 BG-FILCOTEN® pro

 03 Edelstahl V2A

 04 zu Pos.

 05 Bedarf: 4 Stk. je Abdeckung

 Art. Nr. 32109

**511.320 für Stirnwände**

 .321 01 Stirn- bzw. Endplatte ohne Ablauf St.

 02 BG-FILCOTEN® pro

 03 Stahl verzinkt

 04 zu Pos.

 05 Art. Nr. 19015200

 .322 01 Stirn- bzw. Endplatte ohne Ablauf St.

 02 BG-FILCOTEN® pro

 03 Edelstahl V2A / 1.4301

 04 zu Pos.

 05 Art. Nr. 19015300

**511.330 für Rohranschlüsse vertikal in Rinnenböden**

 .331 01 Art St.

 02 Marke, Typ

 03 Material

 04 zu Pos.

 05 Weiteres

**511.340 für Einlaufkasten (Sinkkasten) mit Einsatz**

.341 01 Sinkkasten St.

 02 BG-FILCOTEN® pro

 03 Hochleistungsbeton

 04 zu Pos.

 05 Zarge Guss 6 mm

 Baulänge 500 mm

 Bauhöhe 750 mm

 Inkl. KG Muffe DN 150

 Inkl. Kuststoff-Schlammeimer

 Art. Nr. 10620192

**511.350 für Geruchverschlüsse von Ausläufen**

 .351 01 Geruchverschluss aus Kunststoffkanalbögen DN 200 St.

 02 BG-FILCOTEN®

 03 PVC

 04 zu Pos.

 05 Art. Nr. 30040

**511.360 Abdichtung von Rinnenfugen**

 .361 01 Voranstrich / Primer St.

 02 Sikaflex Primer 3N / 250ml/Dose

 05 Art. Nr. 31302

 .362 01 Trennband 9x2 mm St.

 02 25m/Rolle

 05 Art. Nr. 31206

 .363 01 Dichtmasse 1K, Standard, betongrau St.

 02 Sikaflex Pro 3 / 600ml/Beutel

 05 Art. Nr. 31300

 .364 01 Dichtmasse 1K, Spezial, betongrau St.

 02 Sikaflex Tank N / 600ml/Beutel

 05 Art. Nr. 31301

**511.370 Montagestützen**

 .371 01 Montagestütze für Rinnen NW 200 St.

 02 Höhe max.

 03 Stahl

 04 zu Pos.

 05 Art. Nr.

**511.400 Schnitte bei Rinnen und Abdeckungen**

 **.410 rechtwinklige Schnitte bei Rinnen**

 .411 01 Material St.

 02 zu Pos

 03 Weiteres

 **.420 rechtwinklige Schnitte bei Abdeckungen**

 .421 01 Material St.

 02 zu Pos

 03 Weiteres

 **.430 schiefwinklige Schnitte bei Rinnen**

 .431 01 Material St.

 02 zu Pos

 03 Weiteres

 **.440 schiefwinklige Schnitte bei Abdeckungen**

 .441 01 Material St.

 02 zu Pos

 03 Weiteres