**237 Kanalisationen und Entwässerungen**

**500 Rinnen und Kanäle**

**510 Rinnen und Schalen**

**.800 Produktenachweis**

**.810 Rinnen und Schalen**

.31 BG FILCOTEN®

Hochleistungsbeton FILCOTEN HPC (High Performance Concrete)

BG-Graspointner AG, 3250 Lyss

Tel.: 032 387 37 70  
 office.ch@bg-graspointner.com

**511 Rinnen und Abdeckungen zu Rinnen**

**Sowie Mehrleistungen und Schnitte.**

**Inkl. Materiallieferungen**

**.100 Rinnen und Abdeckungen verlegen,**

**horizontal und im Gefälle**

**.110 Rinnen ohne rinneneigenes Gefälle**

.111 01 Rinne ohne Gefälle m

02 Hochleistungsbeton

03 BG FILCOTEN® pro

04 A15-E600 nach EN1433

05 Rinnenbreite NW 200

06 Zarge Guss 6 mm

Bauhöhe 265 mm / Nr. 0

Rinnenlänge 1000 mm

ohne / mit Ablaufbohrung

Art. Nr. ohne 10620100 / mit 10620170

.112 01 Rinne ohne Gefälle m

02 Hochleistungsbeton

03 BG FILCOTEN® pro

04 A15-E600 nach EN1433

05 Rinnenbreite NW 200

06 Zarge Guss 6 mm

Bauhöhe 265 mm / Nr. 0

Rinnenlänge 500 mm

ohne Ablaufbohrung

Art. Nr. 10620180

.113 01 Rinne ohne Gefälle m

02 Hochleistungsbeton

03 BG FILCOTEN® pro

04 A15-E600 nach EN1433

05 Rinnenbreite NW 200

06 Zarge Guss 6 mm

Bauhöhe 290 mm / Nr. 5-0

Rinnenlänge 1000 mm

ohne / mit Ablaufbohrung

Art. Nr. ohne 10620161 / mit 10620171

.114 01 Rinne ohne Gefälle m

02 Hochleistungsbeton

03 BG FILCOTEN® pro

04 A15-E600 nach EN1433

05 Rinnenbreite NW 200

06 Zarge Guss 6 mm

Bauhöhe 290 mm / Nr. 5-0

Rinnenlänge 500 mm

für Ablaufbohrung

Art. Nr. 10620181

.115 01 Rinne ohne Gefälle m

02 Hochleistungsbeton

03 BG FILCOTEN® pro

04 A15-E600 nach EN1433

05 Rinnenbreite NW 200

06 Zarge Guss 6 mm

Bauhöhe 315 mm / Nr. 10-0

Rinnenlänge 1000 mm

ohne / mit Ablaufbohrung

Art. Nr. ohne 10620162 / mit 10620172

.116 01 Rinne ohne Gefälle m

02 Hochleistungsbeton

03 BG FILCOTEN® pro

04 A15-E600 nach EN1433

05 Rinnenbreite NW 200

06 Zarge Guss 6 mm

Bauhöhe 315 mm / Nr. 10-0

Rinnenlänge 500 mm

ohne Ablaufbohrung

Art. Nr. 10620182

.117 01 Rinne ohne Gefälle m

02 Hochleistungsbeton

03 BG FILCOTEN® pro

04 A15-E600 nach EN1433

05 Rinnenbreite NW 200

06 Zarge Guss 6 mm

Bauhöhe 365 mm / Nr. 20-0

Rinnenlänge 1000 mm

ohne / mit Ablaufbohrung

Art. Nr. ohne 10620164 / mit 10620174

**511.120 Rinnen mit rinneneigenem Gefälle**

.121 01 Rinne mit Gefälle m

02 Hochleistungsbeton

03 BG FILCOTEN® pro

04 A15-E600 nach EN1433

05 Rinnenbreite NW 200

06 Rinnengefälle 0.5 %

Zarge Guss 6 mm

Bauhöhe 265 - 315 mm / Nr. 1-10

Rinnenlänge 1000 mm

Art. Nr. 10620101-110

**511.200 Abdeckungen zu Rinnen versetzen**

**.210 Stegroste**

.211 01 Lochroste, Stahl verzinkt m

02 Klasse C250

03 BG-FILCOTEN® pro

04 zu Pos.

05 Rostbreite 222 mm

06 mit fiX-Verschluss

Lochdurchmesser 6.0 mm

Baulänge 1000 mm / 500 mm

Bauhöhe 20 mm

Art. Nr. 17020228 / 17020229

.212 01 Lochroste, Edelstahl V2A / 1.4301 m

02 Klasse C250

03 BG-FILCOTEN® pro

04 zu Pos.

05 Rostbreite 222 mm

06 mit fiX-Verschluss

Lochdurchmesser 6.0 mm

Baulänge 1000 mm / 500 mm

Bauhöhe 20 mm

Art. Nr. 17020328 / 17020329

**511.220 Gitterroste**

.221 01 Gitterroste, Stahl verzinkt m

02 Klasse C250

03 BG-FILCOTEN® pro

04 zu Pos.

05 Rostbreite 222 mm

06 mit fiX-Verschluss

Maschenweite mm 30/10 mm

Baulänge 1000 mm / 500 mm

Bauhöhe 20 mm

Art. Nr. 17020222 / 17020223

.222 01 Gitterroste, Edelstahl V2A / 1.4301 m

02 Klasse C250

03 BG-FILCOTEN® pro

04 zu Pos.

05 Rostbreite 222 mm

06 mit fiX-Verschluss

Maschenweite mm 30/10 mm

Baulänge 1000 mm / 500 mm

Bauhöhe 20 mm

Art. Nr. 17020322 / 17020323

.223 01 Gitterroste, Stahl verzinkt m

02 Klasse D400

03 BG-FILCOTEN® pro

04 zu Pos.

05 Rostbreite 222 mm

06 mit fiX-Verschluss

Maschenweite mm 25/10 mm

Baulänge 1000 mm / 500 mm

Bauhöhe 20 mm

Art. Nr. 17020226 / 17020227

**511.230 Gussroste**

.231 01 Längsstabrost, Gusseisen m

02 Klasse C125

03 BG-FILCOTEN® pro

04 zu Pos.

05 Rostbreite 222 mm

06 mit fiX-Verschluss

Maschenweite 29/13 mm

Baulänge 500 mm

Bauhöhe 20 mm

Art. Nr. 17020101

.232 01 Längsstabrost, Gusseisen m

02 Klasse D400

03 BG-FILCOTEN® pro

04 zu Pos.

05 Rostbreite 222 mm

06 mit fiX-Verschluss

Maschenweite 29/13 mm

Baulänge 500 mm

Bauhöhe 20 mm

Art. Nr. 17020104

.234 01 Stegrost, Gusseisen m

02 Klasse E600

03 BG-FILCOTEN® pro

04 zu Pos.

05 Rostbreite 222 mm

06 mit fiX-Verschluss

Maschenweite 14/200 mm

Baulänge 500 mm

Bauhöhe 20 mm

Art. Nr. 17020105

.235 01 Designrost «KIARO», Gusseisen m

02 Klasse D400

03 BG-FILCOTEN® pro

04 zu Pos.

05 Rostbreite 222 mm

06 mit fiX-Verschluss

Schlitzweite 7 mm

Baulänge 500 mm

Bauhöhe 20 mm

Art. Nr. 17020183

.236 01 Designrost «VIA», Gusseisen m

02 Klasse D400

03 BG-FILCOTEN® pro

04 zu Pos.

05 Rostbreite 222 mm

06 mit fiX-Verschluss

Schlitzweite 7 mm

Baulänge 500 mm

Bauhöhe 20 mm

Art. Nr. 17020184

.237 01 Designrost «VILLE», Gusseisen m

02 Klasse E600

03 BG-FILCOTEN® pro

04 zu Pos.

05 Rostbreite 222 mm

06 mit fiX-Verschluss

Schlitzweite 7 mm

Baulänge 500 mm

Bauhöhe 20 mm

Art. Nr. 17020180

.238 01 Längsstabrost, Gusseisen m

02 Klasse E600

03 BG-FILCOTEN® pro

04 zu Pos.

05 Rostbreite 222 mm

06 4-fach verschraubbar (nur mit Gusszarge)

Maschenweite 22/13 mm

Baulänge 500 mm

Bauhöhe 20 mm

Art. Nr. 17020103

.239 01 Stegrost, Gusseisen m

02 Klasse D400

03 BG-FILCOTEN® pro

04 zu Pos.

05 Rostbreite 222 mm

06 4-fach verschraubbar (nur mit Gusszarge)

Schlitzweite 14/150 mm

Baulänge 500 mm

Bauhöhe 20 mm

Art. Nr. 17020108

**511.300 Mehrleistungen zu Rinnen und Abdeckungen**

**.310 für Rostarretierungen**

.311 01 2-Phasen-Aufsatzelement für pro G St.

02 BG-FILCOTEN® pro

03 Gusseisen

04 zu Pos.

05 Rinne wird um 30 mm erhöht, l=500mm

Art. Nr. 60203

.312 01 Rostverankerung zur Vandalismus-

und Diebstahlsicherung St.

02 BG-FILCOTEN® pro

03 Edelstahl V2A

04 zu Pos.

05 Bedarf: 2 Stk. je Abdeckung

Art. Nr. 32089

.313 01 Verschraubungsmaterial für Längsstabrost St.

02 BG-FILCOTEN® pro

03 Stahl, verzinkt

04 zu Pos.

05 Bedarf: 4 Stk. je Abdeckung

Art. Nr. 32103

.314 01 Verschraubungsmaterial für Längsstabrost St.

02 BG-FILCOTEN® pro

03 Edelstahl V2A

04 zu Pos.

05 Bedarf: 4 Stk. je Abdeckung

Art. Nr. 32109

**511.320 für Stirnwände**

.321 01 Stirn- bzw. Endplatte ohne Ablauf (Nr. 0 – 10-0) St.

02 BG-FILCOTEN® pro

03 Stahl verzinkt

04 zu Pos.

05 Art. Nr. 19020230

.322 01 Stirn- bzw. Endplatte ohne Ablauf (Nr. 0 – 10-0) St.

02 BG-FILCOTEN® pro

03 Edelstahl V2A / 1.4301

04 zu Pos.

05 Art. Nr. 19020330

.323 01 Stirn- bzw. Endplatte mit Ablauf DN 100 (Nr. 0 – 10-0) St.

02 BG-FILCOTEN® pro

03 Stahl verzinkt

04 zu Pos.

05 Art. Nr. 19020231

.324 01 Stirn- bzw. Endplatte mit Ablauf DN 100 (Nr. 0 – 10-0) St.

02 BG-FILCOTEN® pro

03 Edelstahl V2A / 1.4301

04 zu Pos.

05 Art. Nr. 19020331

.325 01 Stirn- bzw. Endplatte ohne Ablauf (Nr. 20-0) St.

02 BG-FILCOTEN® tec

03 Stahl verzinkt

04 zu Pos.

05 Art. Nr. 19020215

.326 01 Stirn- bzw. Endplatte ohne Ablauf (Nr. 20-0) St.

02 BG-FILCOTEN® tec

03 Edelstahl V2A / 1.4301

04 zu Pos.

05 Art. Nr. 19020315

.327 01 Stirn- bzw. Endplatte mit Ablauf DN 150 (Nr. 20-0) St.

02 BG-FILCOTEN® tec

03 Stahl verzinkt

04 zu Pos.

05 Art. Nr. 19020216

.328 01 Stirn- bzw. Endplatte mit Ablauf DN 150 (Nr. 20-0) St.

02 BG-FILCOTEN® tec

03 Edelstahl V2A / 1.4301

04 zu Pos.

05 Art. Nr. 19020316

**511.330 für Rohranschlüsse vertikal in Rinnenböden**

.331 01 Art St.

02 Marke, Typ

03 Material

04 zu Pos.

05 Weiteres

**511.340 für Einlaufkasten (Sinkkasten) mit Einsatz**

.341 01 Sinkkasten St.

02 BG-FILCOTEN® pro

03 Hochleistungsbeton

04 zu Pos.

05 Zarge Guss 6 mm

Baulänge 500 mm

Bauhöhe 750 mm

Inkl. KG Muffe DN 150

Inkl. Kuststoff-Schlammeimer

Art. Nr. 10620192

**511.350 für Geruchverschlüsse von Ausläufen**

.351 01 Geruchverschluss aus Kunststoffkanalbögen DN 200 St.

02 BG-FILCOTEN® tec

03 PVC

04 zu Pos.

05 Art. Nr. 30040

**511.360 Abdichtung von Rinnenfugen**

.361 01 Voranstrich / Primer St.

02 Sikaflex Primer 3N / 250ml/Dose

05 Art. Nr. 31302

.362 01 Trennband 9x2 mm St.

02 25m/Rolle

05 Art. Nr. 31206

.363 01 Dichtmasse 1K, Standard, betongrau St.

02 Sikaflex Pro 3 / 600ml/Beutel

05 Art. Nr. 31300

.364 01 Dichtmasse 1K, Spezial, betongrau St.

02 Sikaflex Tank N / 600ml/Beutel

05 Art. Nr. 31301

**511.370 Montagestützen**

.371 01 Montagestütze für Rinnen NW 200 St.

02 Höhe max.

03 Stahl

04 zu Pos.

05 Art. Nr.

**511.400 Schnitte bei Rinnen und Abdeckungen**

**.410 rechtwinklige Schnitte bei Rinnen**

.411 01 Material St.

02 zu Pos

03 Weiteres

**.420 rechtwinklige Schnitte bei Abdeckungen**

.421 01 Material St.

02 zu Pos

03 Weiteres

**.430 schiefwinklige Schnitte bei Rinnen**

.431 01 Material St.

02 zu Pos

03 Weiteres

**.440 schiefwinklige Schnitte bei Abdeckungen**

.441 01 Material St.

02 zu Pos

03 Weiteres