**237 Kanalisationen und Entwässerungen**

**500 Rinnen und Kanäle**

**510 Rinnen und Schalen**

 **.800 Produktenachweis**

 **.810 Rinnen und Schalen**

 .31 BG FILCOTEN®

 Hochleistungsbeton FILCOTEN HPC (High Performance Concrete)

 BG-Graspointner AG, 3250 Lyss

 Tel.: 032 387 37 70
 office.ch@bg-graspointner.com

**511 Rinnen und Abdeckungen zu Rinnen**

 **Sowie Mehrleistungen und Schnitte.**

 **Inkl. Materiallieferungen**

 **.100 Rinnen und Abdeckungen verlegen,**

 **horizontal und im Gefälle**

 **.110 Rinnen ohne rinneneigenes Gefälle**

 .111 01 Rinne ohne Gefälle m

 02 Hochleistungsbeton

 03 BG FILCOTEN® parkline

 04 A15-C250 nach EN1433

 05 Rinnenbreite NW 150

 06 Bauhöhe 50 mm

 Rinnenlänge 1000 mm

 ohne / mit Ablaufbohrung

 Art. Nr. 12515001 / 12515071

 .112 01 Kreuzungselement St.

 02 Hochleistungsbeton

 03 BG FILCOTEN® parkline

 04 A15-C250 nach EN1433

 05 Rinnenbreite NW 150

 06 Bauhöhe 50 mm

 Rinnenlänge 150 mm

 Art. Nr. 12515081

**511.300 Mehrleistungen zu Rinnen und Abdeckungen**

**511.320 für Stirnwände**

 .321 01 Stirn- bzw. Endplatte ohne Ablauf St.

 02 BG-FILCOTEN® parkline

 03 Edelstahl V2A / 1.4301

 04 zu Pos.

 05 Art. Nr. 12515386

**511.340 für Einlaufkasten (Sinkkasten) mit Einsatz**

.341 01 Pumpensumpf St.

 02 BG-FILCOTEN® spot-p

 03 Hochleistungsbeton

 04 zu Pos.

 05 Abmessungen 440 / 440 mm

 Bauhöhe 500 mm

 Art. Nr. 14140000

.342 01 Gitterroste, Stahl verzinkt St.

 02 PKW-befahrbar

 03 BG-FILCOTEN® spot-p

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 400 mm

 06 verschraubbar

 Maschenweite mm 30/30 mm

 Baulänge 400 mm

 Bauhöhe 30 mm

 Art. Nr. 17540201

.343 01 Gitterroste, Edelstahl V2A / 1.4301 St.

 02 Klasse B125

 03 BG-FILCOTEN® spot-p

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 400 mm

 06 verschraubbar

 Maschenweite mm 30/10 mm

 Baulänge 400 mm

 Bauhöhe 30 mm

 Art. Nr. 20700301

.344 01 Gitterroste, Edelstahl V2A / 1.4301 St.

 02 Klasse C250

 03 BG-FILCOTEN® spot-p

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 400 mm

 06 verschraubbar

 Maschenweite mm 30/10 mm

 Baulänge 400 mm

 Bauhöhe 30 mm

 Art. Nr. 20700302

.345 01 Aufpreis Bohrung in Pumpensumpf DN 100 ( 138 mm) St.

 Art. Nr. 30080

.346 01 Forsheda-Dichtung DN 100 für Pumpensumpf St.

 Art. Nr. 31310

 .347 01 Verschraubungsmaterial für Gitterrost St.

 02 BG-FILCOTEN® spot-p

 03 Edelstahl V2A

 04 zu Pos.

 05 Bedarf: 4 Stk. je Abdeckung

 Art. Nr. 32108

**511.350 Ablaufabdeckungen**

 .351 01 Ablaufabdekung Doppelsteg St.

 02 BG-FILCOTEN® parkline

 03 Edelstahl V2A / 1.4301

 04 zu Pos.

 05 Art. Nr. 12515384

**511.370 Montagestützen**

 .371 01 Montagestütze für Rinnen NW 100 St.

 02 Höhe max. 30 cm

 03 Edelstahl V2A

 04 zu Pos.

 05 Art. Nr. 60500065

 .372 01 Montagestütze für Rinnen NW 100 St.

 02 Höhe max. 50 cm

 03 Edelstahl V2A

 04 zu Pos.

 05 Art. Nr. 60500082

**511.380 Bauzeitabdeckungen**

 .381 01 Bauzeitabdeckung für parkline m

 02 150 / 14 mm, l=1000mm

 03 Stahl verzinkt

 04 zu Pos.

 05 Art. Nr. 12515292

**511.390 Reinigungsmaterial**

 .391 01 Reinigungsrechen (ohne Stiel ) für parkline m

 02 Edelstahl V2A / 1.4301

 03 Art. Nr. 12515391

**511.400 Schnitte bei Rinnen und Abdeckungen**

 **.410 rechtwinklige Schnitte bei Rinnen**

 .411 01 Beton St.

 02 zu Pos

 03 Weiteres

 **.430 schiefwinklige Schnitte bei Rinnen**

 .431 01 Beton St.

 02 zu Pos

 03 Weiteres