**237 Kanalisationen und Entwässerungen**

**500 Rinnen und Kanäle**

**510 Rinnen und Schalen**

 **.800 Produktenachweis**

 **.810 Rinnen und Schalen**

 .31 BG FILCOTEN®

 Hochleistungsbeton FILCOTEN HPC (High Performance Concrete)

 BG-Graspointner AG, 3250 Lyss

 Tel.: 032 387 37 70
 office.ch@bg-graspointner.com

**511 Rinnen und Abdeckungen zu Rinnen**

 **Sowie Mehrleistungen und Schnitte.**

 **Inkl. Materiallieferungen**

 **.100 Rinnen und Abdeckungen verlegen,**

 **horizontal und im Gefälle**

 **.110 Rinnen ohne rinneneigenes Gefälle**

 .111 01 monolithische Rinne ohne Gefälle m

 02 Hochleistungsbeton

 03 BG FILCOTEN® pro

 04 A15-D400 nach EN1433

 05 Rinnenbreite NW 150

 Bauhöhe 300 mm / Nr. 0

 Rinnenlänge 1000 mm

 Schlitzweite 23/52 mm

 Art. Nr. 15016100

 .112 01 monolithische Rinne ohne Gefälle m

 02 Hochleistungsbeton

 03 BG FILCOTEN® pro

 04 A15-D400 nach EN1433

 05 Rinnenbreite NW 150

 Bauhöhe 500 mm / Nr. 40-0

 Rinnenlänge 1000 mm

 Schlitzweite 23/52 mm

 Art. Nr. 15016168

 .113 01 monolithische Rinne ohne Gefälle m

 02 Hochleistungsbeton

 03 BG FILCOTEN® pro

 04 A15-D400 nach EN1433

 05 Rinnenbreite NW 150

 Bauhöhe 300 mm / Nr. 0

 Rinnenlänge 1000 mm

 Schlitzweite 23/52 mm

 Revisionselement

 Art. Nr. 15016180

 .114 01 monolithische Rinne ohne Gefälle m

 02 Hochleistungsbeton

 03 BG FILCOTEN® pro

 04 A15-D400 nach EN1433

 05 Rinnenbreite NW 150

 Bauhöhe 500 mm / Nr. 40-0

 Rinnenlänge 1000 mm

 Schlitzweite 23/52 mm

 Revisionselement

 Art. Nr. 15016188

 .115 01 monolithische Rinne ohne Gefälle m

 02 Hochleistungsbeton

 03 BG FILCOTEN® pro

 04 A15-D400 nach EN1433

 05 Rinnenbreite NW 150

 Bauhöhe 300 mm / Nr. 0

 Rinnenlänge 1000 mm

 Schlitzweite 23/52 mm

 Ablaufelement inkl. Gussrost, Ablaufbohrung DN 150

 Art. Nr. 15016190

 .116 01 monolithische Rinne ohne Gefälle m

 02 Hochleistungsbeton

 03 BG FILCOTEN® pro

 04 A15-D400 nach EN1433

 05 Rinnenbreite NW 150

 Bauhöhe 500 mm / Nr. 40-0

 Rinnenlänge 1000 mm

 Schlitzweite 23/52 mm

 Ablaufelement inkl. Gussrost, Ablaufbohrung DN 150

 Art. Nr. 15016198

 .121 01 monolithische Rinne ohne Gefälle m

 02 Hochleistungsbeton

 03 BG FILCOTEN® pro

 04 A15-F900 nach EN1433

 05 Rinnenbreite NW 150

 Bauhöhe 300 mm / Nr. 0

 Rinnenlänge 1000 mm

 Schlitzweite 23/52 mm

 Art. Nr. 15015100

 .122 01 monolithische Rinne ohne Gefälle m

 02 Hochleistungsbeton

 03 BG FILCOTEN® pro

 04 A15-F900 nach EN1433

 05 Rinnenbreite NW 150

 Bauhöhe 500 mm / Nr. 40-0

 Rinnenlänge 1000 mm

 Schlitzweite 23/52 mm

 Art. Nr. 15015168

 .123 01 monolithische Rinne ohne Gefälle m

 02 Hochleistungsbeton

 03 BG FILCOTEN® pro

 04 A15-F900 nach EN1433

 05 Rinnenbreite NW 150

 Bauhöhe 300 mm / Nr. 0

 Rinnenlänge 1000 mm

 Schlitzweite 23/52 mm

 Revisionselement

 Art. Nr. 15015180

 .124 01 monolithische Rinne ohne Gefälle m

 02 Hochleistungsbeton

 03 BG FILCOTEN® pro

 04 A15-F900 nach EN1433

 05 Rinnenbreite NW 150

 Bauhöhe 500 mm / Nr. 40-0

 Rinnenlänge 1000 mm

 Schlitzweite 23/52 mm

 Revisionselement

 Art. Nr. 15015188

 .125 01 monolithische Rinne ohne Gefälle m

 02 Hochleistungsbeton

 03 BG FILCOTEN® pro

 04 A15-F900 nach EN1433

 05 Rinnenbreite NW 150

 Bauhöhe 300 mm / Nr. 0

 Rinnenlänge 1000 mm

 Schlitzweite 23/52 mm

 Ablaufelement inkl. Gussrost, Ablaufbohrung DN 150

 Art. Nr. 15015190

 .126 01 monolithische Rinne ohne Gefälle m

 02 Hochleistungsbeton

 03 BG FILCOTEN® pro

 04 A15-F900 nach EN1433

 05 Rinnenbreite NW 150

 Bauhöhe 500 mm / Nr. 40-0

 Rinnenlänge 1000 mm

 Schlitzweite 23/52 mm

 Ablaufelement inkl. Gussrost, Ablaufbohrung DN 150

 Art. Nr. 15015198

 .126 01 monolithische Rinne ohne Gefälle m

 02 Hochleistungsbeton

 03 BG FILCOTEN® pro

 04 A15-F900 nach EN1433

 05 Rinnenbreite NW 150

 Bauhöhe 300 mm / Nr. 0

 Rinnenlänge 1000 mm

 Schlitzweite 23/52 mm

 Eckelement variabel

 Art. Nr. 15015000

 .127 01 monolithische Rinne ohne Gefälle m

 02 Hochleistungsbeton

 03 BG FILCOTEN® pro

 04 A15-F900 nach EN1433

 05 Rinnenbreite NW 150

 Bauhöhe 500 mm / Nr. 40-0

 Rinnenlänge 1000 mm

 Schlitzweite 23/52 mm

 Eckelement variabel

 Art. Nr. 15015008

**511.300 Mehrleistungen zu Rinnen und Abdeckungen**

**511.320 für Stirnplatten / Endplatten / Verbindungsplatten**

 .321 01 Stirnplatte Nr. 0, ohne Ablauf St.

 02 BG-FILCOTEN® one

 03 zu Pos.

 04 Art. Nr. 19115100

 .322 01 Stirnplatte Nr. 40-0, ohne Ablauf St.

 02 BG-FILCOTEN® one

 03 zu Pos.

 04 Art. Nr. 19115108

 .323 01 Endplatte Nr. 0, mit Ablauf DN 150 St.

 02 BG-FILCOTEN® one

 03 zu Pos.

 04 Art. Nr. 19115110

 .324 01 Stirnplatte Nr. 40-0, mit Ablauf DN 150 St.

 02 BG-FILCOTEN® one

 03 zu Pos.

 04 Art. Nr. 19115118

 .325 01 Verbindungsplatte Nr. 0 auf 40-0 St.

 02 BG-FILCOTEN® one

 03 zu Pos.

 04 Art. Nr. 19115157

**511.340 für Einlaufkasten (Sinkkasten) mit Einsatz**

.341 01 Sinkkasten Oberteil Nr. 0 St.

 02 Klasse D400

 03 BG-FILCOTEN® one

 04 Hochleistungsbeton

 05 zu Pos.

 06 Baulänge 1000 mm

 Inkl. Gussrost

 Art. Nr. 15016170

.342 01 Sinkkasten Oberteil Nr.40-0 St.

 02 Klasse D400

 03 BG-FILCOTEN® one

 04 Hochleistungsbeton

 05 zu Pos.

 06 Baulänge 1000 mm

 Inkl. Gussrost

 Art. Nr. 15016178

.343 01 Sinkkasten Oberteil Nr. 0 St.

 02 Klasse F900

 03 BG-FILCOTEN® one

 04 Hochleistungsbeton

 05 zu Pos.

 06 Baulänge 1000 mm

 Inkl. Gussrost

 Art. Nr. 15015170

.344 01 Sinkkasten Oberteil Nr.40-0 St.

 02 Klasse F900

 03 BG-FILCOTEN® one

 04 Hochleistungsbeton

 05 zu Pos.

 06 Baulänge 1000 mm

 Inkl. Gussrost

 Art. Nr. 15015178

.345 01 Sinkkasten Zwischenteil NW 150 St.

 02 BG-FILCOTEN® one

 03 Hochleistungsbeton

 04 zu Pos.

 05 Baulänge 1000 mm

 Art. Nr. 19115094

.346 01 Sinkkasten Unterteil NW 150 St.

 02 BG-FILCOTEN® one

 03 Hochleistungsbeton

 04 zu Pos.

 05 Baulänge 1000 mm

 Inkl. KG-Muffe DN 150

 Art. Nr. 19115095

.347 01 Sinkkasten Unterteil NW 150 St.

 02 BG-FILCOTEN® one

 03 Hochleistungsbeton

 04 zu Pos.

 05 Baulänge 1000 mm

 Inkl. KG-Muffe DN 200

 Art. Nr. 19115096

.348 01 Schlammeimer zu Sinkkasten St.

 02 BG-FILCOTEN® one

 03 Kunststoff

 04 zu Pos.

 Art. Nr. 22510

**511.350 für Geruchverschlüsse von Ausläufen**

 .351 01 Geruchverschluss aus Kunststoffkanalbögen DN 150 St.

 02 BG-FILCOTEN® one

 03 PVC

 04 zu Pos.

 05 Art. Nr. 30030

**511.360 Abdichtung von Rinnenfugen**

 .361 01 Dichtungsprofil zur Rinnenstossdichtung Nr. 0 St.

 02 l=630 mm

 05 Art. Nr. 19000701

 .362 01 Dichtungsprofil zur Rinnenstossdichtung Nr. 40-0 St.

 02 l=1040 mm

 05 Art. Nr. 19000702

**511.390 Einbauhilfen**

 .381 01 Verhebehaken Stk.

 02 Set bestehend aus 2 Stk.

 03 Stahl, grün lackiert

 04 Art. Nr. 19115900