**237 Kanalisationen und Entwässerungen**

**500 Rinnen und Kanäle**

**510 Rinnen und Schalen**

**.800 Produktenachweis**

**.810 Rinnen und Schalen**

.31 BG FILCOTEN®

Hochleistungsbeton FILCOTEN HPC (High Performance Concrete)

BG-Graspointner AG, 3250 Lyss

Tel.: 032 387 37 70  
 office.ch@bg-graspointner.com

**511 Rinnen und Abdeckungen zu Rinnen**

**Sowie Mehrleistungen und Schnitte.**

**Inkl. Materiallieferungen**

**.100 Rinnen und Abdeckungen verlegen,**

**horizontal und im Gefälle**

**.110 Rinnen ohne rinneneigenes Gefälle**

.111 01 monolithische Rinne ohne Gefälle m

02 Hochleistungsbeton

03 BG FILCOTEN® pro

04 A15-D400 nach EN1433

05 Rinnenbreite NW 150

Bauhöhe 300 mm / Nr. 0

Rinnenlänge 1000 mm

Schlitzweite 23/52 mm

Art. Nr. 15016100

.112 01 monolithische Rinne ohne Gefälle m

02 Hochleistungsbeton

03 BG FILCOTEN® pro

04 A15-D400 nach EN1433

05 Rinnenbreite NW 150

Bauhöhe 500 mm / Nr. 40-0

Rinnenlänge 1000 mm

Schlitzweite 23/52 mm

Art. Nr. 15016168

.113 01 monolithische Rinne ohne Gefälle m

02 Hochleistungsbeton

03 BG FILCOTEN® pro

04 A15-D400 nach EN1433

05 Rinnenbreite NW 150

Bauhöhe 300 mm / Nr. 0

Rinnenlänge 1000 mm

Schlitzweite 23/52 mm

Revisionselement

Art. Nr. 15016180

.114 01 monolithische Rinne ohne Gefälle m

02 Hochleistungsbeton

03 BG FILCOTEN® pro

04 A15-D400 nach EN1433

05 Rinnenbreite NW 150

Bauhöhe 500 mm / Nr. 40-0

Rinnenlänge 1000 mm

Schlitzweite 23/52 mm

Revisionselement

Art. Nr. 15016188

.115 01 monolithische Rinne ohne Gefälle m

02 Hochleistungsbeton

03 BG FILCOTEN® pro

04 A15-D400 nach EN1433

05 Rinnenbreite NW 150

Bauhöhe 300 mm / Nr. 0

Rinnenlänge 1000 mm

Schlitzweite 23/52 mm

Ablaufelement inkl. Gussrost, Ablaufbohrung DN 150

Art. Nr. 15016190

.116 01 monolithische Rinne ohne Gefälle m

02 Hochleistungsbeton

03 BG FILCOTEN® pro

04 A15-D400 nach EN1433

05 Rinnenbreite NW 150

Bauhöhe 500 mm / Nr. 40-0

Rinnenlänge 1000 mm

Schlitzweite 23/52 mm

Ablaufelement inkl. Gussrost, Ablaufbohrung DN 150

Art. Nr. 15016198

.121 01 monolithische Rinne ohne Gefälle m

02 Hochleistungsbeton

03 BG FILCOTEN® pro

04 A15-F900 nach EN1433

05 Rinnenbreite NW 150

Bauhöhe 300 mm / Nr. 0

Rinnenlänge 1000 mm

Schlitzweite 23/52 mm

Art. Nr. 15015100

.122 01 monolithische Rinne ohne Gefälle m

02 Hochleistungsbeton

03 BG FILCOTEN® pro

04 A15-F900 nach EN1433

05 Rinnenbreite NW 150

Bauhöhe 500 mm / Nr. 40-0

Rinnenlänge 1000 mm

Schlitzweite 23/52 mm

Art. Nr. 15015168

.123 01 monolithische Rinne ohne Gefälle m

02 Hochleistungsbeton

03 BG FILCOTEN® pro

04 A15-F900 nach EN1433

05 Rinnenbreite NW 150

Bauhöhe 300 mm / Nr. 0

Rinnenlänge 1000 mm

Schlitzweite 23/52 mm

Revisionselement

Art. Nr. 15015180

.124 01 monolithische Rinne ohne Gefälle m

02 Hochleistungsbeton

03 BG FILCOTEN® pro

04 A15-F900 nach EN1433

05 Rinnenbreite NW 150

Bauhöhe 500 mm / Nr. 40-0

Rinnenlänge 1000 mm

Schlitzweite 23/52 mm

Revisionselement

Art. Nr. 15015188

.125 01 monolithische Rinne ohne Gefälle m

02 Hochleistungsbeton

03 BG FILCOTEN® pro

04 A15-F900 nach EN1433

05 Rinnenbreite NW 150

Bauhöhe 300 mm / Nr. 0

Rinnenlänge 1000 mm

Schlitzweite 23/52 mm

Ablaufelement inkl. Gussrost, Ablaufbohrung DN 150

Art. Nr. 15015190

.126 01 monolithische Rinne ohne Gefälle m

02 Hochleistungsbeton

03 BG FILCOTEN® pro

04 A15-F900 nach EN1433

05 Rinnenbreite NW 150

Bauhöhe 500 mm / Nr. 40-0

Rinnenlänge 1000 mm

Schlitzweite 23/52 mm

Ablaufelement inkl. Gussrost, Ablaufbohrung DN 150

Art. Nr. 15015198

.126 01 monolithische Rinne ohne Gefälle m

02 Hochleistungsbeton

03 BG FILCOTEN® pro

04 A15-F900 nach EN1433

05 Rinnenbreite NW 150

Bauhöhe 300 mm / Nr. 0

Rinnenlänge 1000 mm

Schlitzweite 23/52 mm

Eckelement variabel

Art. Nr. 15015000

.127 01 monolithische Rinne ohne Gefälle m

02 Hochleistungsbeton

03 BG FILCOTEN® pro

04 A15-F900 nach EN1433

05 Rinnenbreite NW 150

Bauhöhe 500 mm / Nr. 40-0

Rinnenlänge 1000 mm

Schlitzweite 23/52 mm

Eckelement variabel

Art. Nr. 15015008

**511.300 Mehrleistungen zu Rinnen und Abdeckungen**

**511.320 für Stirnplatten / Endplatten / Verbindungsplatten**

.321 01 Stirnplatte Nr. 0, ohne Ablauf St.

02 BG-FILCOTEN® one

03 zu Pos.

04 Art. Nr. 19115100

.322 01 Stirnplatte Nr. 40-0, ohne Ablauf St.

02 BG-FILCOTEN® one

03 zu Pos.

04 Art. Nr. 19115108

.323 01 Endplatte Nr. 0, mit Ablauf DN 150 St.

02 BG-FILCOTEN® one

03 zu Pos.

04 Art. Nr. 19115110

.324 01 Stirnplatte Nr. 40-0, mit Ablauf DN 150 St.

02 BG-FILCOTEN® one

03 zu Pos.

04 Art. Nr. 19115118

.325 01 Verbindungsplatte Nr. 0 auf 40-0 St.

02 BG-FILCOTEN® one

03 zu Pos.

04 Art. Nr. 19115157

**511.340 für Einlaufkasten (Sinkkasten) mit Einsatz**

.341 01 Sinkkasten Oberteil Nr. 0 St.

02 Klasse D400

03 BG-FILCOTEN® one

04 Hochleistungsbeton

05 zu Pos.

06 Baulänge 1000 mm

Inkl. Gussrost

Art. Nr. 15016170

.342 01 Sinkkasten Oberteil Nr.40-0 St.

02 Klasse D400

03 BG-FILCOTEN® one

04 Hochleistungsbeton

05 zu Pos.

06 Baulänge 1000 mm

Inkl. Gussrost

Art. Nr. 15016178

.343 01 Sinkkasten Oberteil Nr. 0 St.

02 Klasse F900

03 BG-FILCOTEN® one

04 Hochleistungsbeton

05 zu Pos.

06 Baulänge 1000 mm

Inkl. Gussrost

Art. Nr. 15015170

.344 01 Sinkkasten Oberteil Nr.40-0 St.

02 Klasse F900

03 BG-FILCOTEN® one

04 Hochleistungsbeton

05 zu Pos.

06 Baulänge 1000 mm

Inkl. Gussrost

Art. Nr. 15015178

.345 01 Sinkkasten Zwischenteil NW 150 St.

02 BG-FILCOTEN® one

03 Hochleistungsbeton

04 zu Pos.

05 Baulänge 1000 mm

Art. Nr. 19115094

.346 01 Sinkkasten Unterteil NW 150 St.

02 BG-FILCOTEN® one

03 Hochleistungsbeton

04 zu Pos.

05 Baulänge 1000 mm

Inkl. KG-Muffe DN 150

Art. Nr. 19115095

.347 01 Sinkkasten Unterteil NW 150 St.

02 BG-FILCOTEN® one

03 Hochleistungsbeton

04 zu Pos.

05 Baulänge 1000 mm

Inkl. KG-Muffe DN 200

Art. Nr. 19115096

.348 01 Schlammeimer zu Sinkkasten St.

02 BG-FILCOTEN® one

03 Kunststoff

04 zu Pos.

Art. Nr. 22510

**511.350 für Geruchverschlüsse von Ausläufen**

.351 01 Geruchverschluss aus Kunststoffkanalbögen DN 150 St.

02 BG-FILCOTEN® one

03 PVC

04 zu Pos.

05 Art. Nr. 30030

**511.360 Abdichtung von Rinnenfugen**

.361 01 Dichtungsprofil zur Rinnenstossdichtung Nr. 0 St.

02 l=630 mm

05 Art. Nr. 19000701

.362 01 Dichtungsprofil zur Rinnenstossdichtung Nr. 40-0 St.

02 l=1040 mm

05 Art. Nr. 19000702

**511.390 Einbauhilfen**

.381 01 Verhebehaken Stk.

02 Set bestehend aus 2 Stk.

03 Stahl, grün lackiert

04 Art. Nr. 19115900